RGB\_GREEN PA0

RGB\_RED PB26

ENCODERA E1A--PA15 E1B---PA16

ENCODERB E2A--PA17 E2B--PA22

Sensor PA29 30 31 2 14 12 21 23

BEEF PA27

PWM TIMA1 PB4 PB1 接PWMA 和 PWMB

IMU TX PA10

RX PA11

TB6612 STBY = 1

AIN1 =1

AIN2 =0

BIN1=1

BIN2=0